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· RS485端口参数
波特率：9600
数据位：8
停止位：1
校验位：无校验

· RS485协议格式
指令类型：

1、 设置指令

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	字节数由数据长度决定
	1字节

	CA
	10
	01-3F
	01-0F 
	01-FF
	01-FF
	xx xx ……
	CA



反馈信息格式（十六进制）：

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	0字节
	1字节

	设备ID
	11
	01-3F
	01-0F 
	01-FF
	00
	
	校验




2、 设备端口执行指令

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	4字节
	1字节

	CA
	10
	01-3F
	01-0F / FA
	00
	04
	D1 D2 D3 D4
	CA



反馈信息格式（十六进制）：

CA  91  FF  A7




3、 设备端口查询指令

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	0字节
	1字节

	CA
	90
	01-3F
	01-0F 
	01-FF
	00
	
	CA





反馈信息格式（十六进制）：

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节

	设备ID
	91
	01-3F
	01-0F
	00
	01
	D1
	校验










帧尾校验机制：

由帧头第一个字节开始向后逐一进行异或，直至指令数据最后的一个字节，最终结果就是帧尾的校验值













· 开关类端口控制协议


1、 开关端口上电状态设置指令


指令格式（十六进制）：

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节

	CA
	10
	01-3F
	01-0F
	40
	01
	D1
	CA



注：
1、 帧头，指令号，数据长度和帧尾皆为固定值；
2、 设备ID：模块的地址ID号，由模块上的拨码开关决定；
3、 设备端口：就是设备的输出开关端口；
4、 指令数据：为指定端口的上电状态设置数据，共1个字节（D1），具体定义如下表：

	上电状态设置指令
			D1

	设置上电状态关闭
	00

	设置上电状态开启
	01

	设置上电状态为上次关闭时状态
	FF





反馈信息格式（十六进制）：

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	0字节
	1字节

	设备ID
	11
	01-3F
	01-0F 
	40
	00
	
	校验













例子：

设备1端口1，设置上电状态关闭：                CA 10 01 01 40 01 00 CA    
反馈:                                           01 11 01 01 40 00 50
设备1端口2，设置上电状态关闭：                CA 10 01 02 40 01 00 CA 
反馈：                                          01 11 01 02 40 00 53
设备1端口3，设置上电状态关闭：                CA 10 01 03 40 01 00 CA    
反馈：                                          01 11 01 03 40 00 52 
设备1端口4，设置上电状态关闭：                CA 10 01 04 40 01 00 CA     
反馈：                                          01 11 01 04 40 00 55
设备1端口5，设置上电状态关闭：                CA 10 01 05 40 01 00 CA    
设备1端口6，设置上电状态关闭：                CA 10 01 06 40 01 00 CA   
设备1端口7，设置上电状态关闭：                CA 10 01 07 40 01 00 CA          
设备1端口8，设置上电状态关闭：                CA 10 01 08 40 01 00 CA   

设备2端口1，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 01 40 01 FF CA     
反馈：                                          02 11 02 01 40 00 50
设备2端口2，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 02 40 01 FF CA    
反馈：                                          02 11 02 02 40 00 53
设备2端口3，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 03 40 01 FF CA    
反馈：                                          02 11 02 03 40 00 52 
设备2端口4，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 04 40 01 FF CA    
反馈：                                          02 11 02 04 40 00 55 
设备2端口5，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 05 40 01 FF CA     
设备2端口6，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 06 40 01 FF CA      
设备2端口7，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 07 40 01 FF CA  
设备2端口8，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 08 40 01 FF CA    

设备3端口1，设置上电状态开启：                CA 10 03 01 40 01 01 CA          
反馈：                                          03 11 03 01 40 00 50  
设备3端口2，设置上电状态开启：                CA 10 03 02 40 01 01 CA 
反馈：                                          03 11 03 02 40 00 53 
设备3端口3，设置上电状态开启：                CA 10 03 03 40 01 01 CA   
反馈：                                          03 11 03 03 40 00 52 
设备3端口4，设置上电状态开启：                CA 10 03 04 40 01 01 CA     
反馈：                                          03 11 03 04 40 00 55
设备3端口5，设置上电状态开启：                CA 10 03 05 40 01 01 CA   
设备3端口6，设置上电状态开启：                CA 10 03 06 40 01 01 CA     
设备3端口7，设置上电状态开启：                CA 10 03 07 40 01 01 CA    
设备3端口8，设置上电状态开启：                CA 10 03 08 40 01 01 CA    




2、 开关端口互锁设置指令


指令格式（十六进制）：

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节

	CA
	10
	01-3F
	01-0F
	60
	01
	D1
	CA



注：
1、 帧头，指令号，数据长度和帧尾皆为固定值；
2、 设备ID：模块的地址ID号，由模块上的拨码开关决定；
3、 设备端口：就是设备的输出开关端口；
4、 指令数据：为指定端口的互锁设置数据，共1个字节（D1），具体定义如下表：

	上电状态设置指令
			D1

	设置双通道互锁，只对1、3、5、7、9、11、13、15端口设置有效
	11

	设置三通道互锁，只对1、5、9、13端口设置有效
	21

	设置四通道互锁，只对1、5、9、13端口设置有效
	31

	互锁解除指令，只对1、3、5、7、9、11、13、15端口设置有效
	00





反馈信息格式（十六进制）：

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	0字节
	1字节

	设备ID
	11
	01-3F
	01-0F 
	60
	00
	
	校验














例子：

设备1端口1和2，设置为双互锁:             CA 10 01 01 60 01 11 CA     
设备1端口3和4，设置为双互锁:             CA 10 01 03 60 01 11 CA  
设备1端口5和6，设置为双互锁:             CA 10 01 05 60 01 11 CA  
设备1端口7和8，设置为双互锁:             CA 10 01 07 60 01 11 CA  
设备1端口9和10，设置为双互锁:            CA 10 01 09 60 01 11 CA  
设备1端口11和12，设置为双互锁:           CA 10 01 0B 60 01 11 CA  
设备1端口13和14，设置为双互锁:           CA 10 01 0D 60 01 11 CA  
设备1端口15和16，设置为双互锁:           CA 10 01 0F 60 01 11 CA  

设备1端口1和2，解互锁：                  CA 10 01 01 60 01 00 CA 
设备1端口3和4，解互锁：                  CA 10 01 03 60 01 00 CA 
设备1端口5和6，解互锁：                  CA 10 01 05 60 01 00 CA 
设备1端口7和8，解互锁：                  CA 10 01 07 60 01 00 CA 
设备1端口9和10，解互锁：                 CA 10 01 09 60 01 00 CA 
设备1端口11和12，解互锁：                CA 10 01 0B 60 01 00 CA 
设备1端口13和14，解互锁：                CA 10 01 0D 60 01 00 CA 
设备1端口15和16，解互锁：                CA 10 01 0F 60 01 00 CA


设备1端口1、2、3，设置为三互锁:           CA 10 01 01 60 01 21 CA     
设备1端口5、6、7，设置为三互锁:           CA 10 01 05 60 01 21 CA  
设备1端口9、10、11，设置为三互锁:         CA 10 01 09 60 01 21 CA  
设备1端口13、14、15，设置为三互锁:        CA 10 01 0D 60 01 21 CA  

设备1端口1、2、3，解互锁：                CA 10 01 01 60 01 00 CA 
设备1端口5、6、7，解互锁：                CA 10 01 01 60 01 00 CA
设备1端口9、10、11，解互锁：              CA 10 01 01 60 01 00 CA 
设备1端口13、14、15，解互锁：             CA 10 01 01 60 01 00 CA

设备1端口1、2、3、4，设置为四互锁:        CA 10 01 01 60 01 31 CA     
设备1端口5、6、7、8，设置为四互锁:        CA 10 01 01 60 05 31 CA  
设备1端口9、10、11、12，设置为四互锁:     CA 10 01 01 60 09 31 CA  
设备1端口13、14、15、16，设置为四互锁:    CA 10 01 01 60 0D 31 CA  

设备1端口1、2、3、4，解互锁：             CA 10 01 01 60 01 00 CA 
设备1端口5、6、7、8，解互锁：             CA 10 01 01 60 01 00 CA
设备1端口9、10、11、12，解互锁：          CA 10 01 01 60 01 00 CA 
设备1端口13、14、15、16，解互锁：         CA 10 01 01 60 01 00 CA




3、 开关端口执行指令


指令格式（十六进制）：

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	4字节
	1字节

	CA
	10
	01-3F
	01-0F/FA
	00
	04
	D1  D2  D3  D4
	CA




注：
1、 帧头，指令号，数据长度和帧尾皆为固定值；
2、 设备ID：模块的地址ID号，由模块上的拨码开关决定；
3、 设备端口：就是设备的输出开关端口1-16(01-0F),当为250（FA）时，表示所有端口；
4、 指令数据：
a、 当设备端口为1-16时，指令数据为指定端口的执行数据，共四个字节（D1-D4），具体定义如下表：
	执行指令
	D1
	D2
	D3
	D4

	开启
	01
	00
	00
	01

	关闭
	02
	00
	00
	01

	开关
	00
	00
	00
	01



b、 当设备端口为250（FA）时，指令数据为1-16端口的执行数据，共四个字节（D1-D4），具体定义如下表：
	指令数据
	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
		Bit0

	D1
端口1-8
执行数据
	端口8
0为关闭
1为开启
	端口7
0为关闭
1为开启
	端口6 
0为关闭
1为开启
	端口5 
0为关闭
1为开启
	端口4
0为关闭
1为开启
	端口3
0为关闭
1为开启
	端口2
0为关闭
1为开启
	端口1
0为关闭
1为开启

	D2
端口9-16
执行数据
	端口16
0为关闭
1为开启
	端口15
0为关闭
1为开启
	端口14
0为关闭
1为开启
	端口13
0为关闭
1为开启
	端口12
0为关闭
1为开启
	端口11
0为关闭
1为开启
	端口10
0为关闭
1为开启
	端口9
0为关闭
1为开启

	D3
端口1-8
执行数据
失效标识
	端口8
0为失效
1为执行
	端口7
0为失效
1为执行
	端口6
0为失效
1为执行
	端口5
0为失效
1为执行
	端口4
0为失效
1为执行
	端口3
0为失效
1为执行
	端口2
0为失效
1为执行
	端口1
0为失效
1为执行

	D4
端口9-16
执行数据
失效标识
	端口16
0为失效
1为执行
	端口15
0为失效
1为执行
	端口14
0为失效
1为执行
	端口13
0为失效
1为执行
	端口12
0为失效
1为执行
	端口11
0为失效
1为执行
	端口10
0为失效
1为执行
	端口9
0为失效
1为执行




反馈信息格式（十六进制）：
CA  91  FF  A7

例子：

设备1的端口1开启:                         CA 10 01 01 00 04 01 00 00 01 CA     
设备1的端口1关闭:                         CA 10 01 01 00 04 02 00 00 01 CA
设备1的端口1状态取反:                     CA 10 01 01 00 04 00 00 00 01 CA

设备1的端口2开启:                         CA 10 01 02 00 04 01 00 00 01 CA     
设备1的端口2关闭:                         CA 10 01 02 00 04 02 00 00 01 CA
设备1的端口2状态取反:                     CA 10 01 02 00 04 00 00 00 01 CA

设备2的端口1开启:                         CA 10 02 01 00 04 01 00 00 01 CA     
设备2的端口1关闭:                         CA 10 02 01 00 04 02 00 00 01 CA
设备2的端口1状态取反:                     CA 10 02 01 00 04 00 00 00 01 CA

设备2的端口2开启:                         CA 10 02 02 00 04 01 00 00 01 CA     
设备2的端口2关闭:                         CA 10 02 02 00 04 02 00 00 01 CA
设备2的端口2状态取反:                     CA 10 02 02 00 04 00 00 00 01 CA


设备1的1-16端口开启:                      CA 10 01 FA 00 04 FF FF FF FF CA     
设备1的1-16端口关闭:                      CA 10 01 FA 00 04 00 00 FF FF CA
设备1的1-4端口开启，其他端口不变:         CA 10 01 FA 00 04 0F 00 0F 00 CA
设备1的1-4端口关闭，其他端口不变:         CA 10 01 FA 00 04 00 00 0F 00 CA
设备1的奇数端口开启，奇数端口关闭:         CA 10 01 FA 00 04 55 55 FF FF CA

设备1的1-4端口开启，5-8端口关闭，其他端口不变:         
CA 10 01 FA 00 04 0F 00 FF 00 CA

设备1的1、2、8端口开启，3、4端口关闭，其他端口不变:
CA 10 01 FA 00 04 83 00 8F 00 CA














4、 开关端口状态查询指令


查询指令格式（十六进制）：

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	0字节
	1字节

	CA
	90
	01-3F
	01-0F / FA
	00
	00
	
	CA



反馈信息格式（十六进制）：

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	4字节
	1字节

	设备ID
	91
	01-3F
	01-0F / FA
	00
	04
	D1 D2 D3 D4
	校验



注：
1、 帧头，指令号，数据长度和帧尾皆为固定值；
2、 设备ID：模块的地址ID号，由模块上的拨码开关决定；
3、 设备端口：就是设备的输出开关端口1-16(01-0F)或所有端口250（FA）；
5、 指令数据：
a、 当为设备端口为指定端口1-16(01-0F)时，其状态数据（D1 D2 D3 D4）具体定义如下表：

	反馈数据
	D1
	D2
	D3
	D4

	开启
	01
	00
	00
	00

	关闭
	00
	00
	00
	00



b、 为设备端口为指定端口1-16(01-0F)时，其状态数据（D1 D2 D3 D4）具体定义如下表：

	状态数据
	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
		Bit0

	D1
端口1-8
状态数据
	端口8
0为关闭
1为开启
	端口7
0为关闭
1为开启
	端口6 
0为关闭
1为开启
	端口5 
0为关闭
1为开启
	端口4
0为关闭
1为开启
	端口3
0为关闭
1为开启
	端口2
0为关闭
1为开启
	端口1
0为关闭
1为开启

	D2
端口9-16
状态数据
	端口16
0为关闭
1为开启
	端口15
0为关闭
1为开启
	端口14
0为关闭
1为开启
	端口13
0为关闭
1为开启
	端口12
0为关闭
1为开启
	端口11
0为关闭
1为开启
	端口10
0为关闭
1为开启
	端口9
0为关闭
1为开启

	D3
	固定值00

	D4 
	固定值00





例子：

查询设备1的端口1状态：                   CA 90 01 01 00 00 CA     
反馈信息，设备1的端口1状态为开启：       01 91 01 01 00 04 01 00 00 00 95
反馈信息，设备1的端口1状态为关闭：       01 91 01 01 00 04 00 00 00 00 94

查询设备1的端口2状态：                   CA 90 01 02 00 00 CA     
反馈信息，设备1的端口2状态为开启：       01 91 01 02 00 04 01 00 00 00 96
反馈信息，设备1的端口2状态为关闭：       01 91 01 02 00 04 00 00 00 00 97

查询设备10的端口1状态：                  CA 90 0A 01 00 00 CA     
反馈信息，设备10的端口1状态为开启：      0A 91 0A 01 00 04 01 00 00 00 95
反馈信息，设备10的端口1状态为关闭：      0A 91 0A 01 00 04 00 00 00 00 94


查询设备2的1-16端口状态：                CA 90 02 FA 00 00 CA     
反馈信息，设备1的端口1-8状态为开启：       
02 91 02 FA 00 04 FF 00 00 00 90
反馈信息，设备1的端口1-8状态为关闭：       
02 91 02 FA 00 04 00 00 00 00 6F
反馈信息，设备1的端口1状态为开启，其他为关闭：       
02 91 02 FA 00 04 01 00 00 00 6E





























· 调光类端口控制协议

1、 调光端口上电状态设置指令

指令格式（十六进制）：

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节

	CA
	10
	01-3F
	01-04
	40
	01
	D1
	CA



注：
1、 帧头，指令号，数据长度和帧尾皆为固定值；
2、 设备ID：模块的地址ID号，由模块上的拨码开关决定；
3、 设备端口：就是设备的输出调光端口；
4、 指令数据：为指定端口的上电状态设置数据，共1个字节（D1），具体定义如下表：

	上电状态设置指令
			D1

	设置上电状态关闭
	00

	设置上电状态开启
	01

	设置上电状态为上次关闭时状态
	FF





反馈信息格式（十六进制）：

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	0字节
	1字节

	设备ID
	11
	01-3F
	01-04 
	60
	00
	
	校验















例子：

设备1端口1，设置上电状态关闭：                CA 10 01 01 40 01 00 CA    
设备1端口2，设置上电状态关闭：                CA 10 01 02 40 01 00 CA
设备1端口3，设置上电状态关闭：                CA 10 01 03 40 01 00 CA     
设备1端口4，设置上电状态关闭：                CA 10 01 04 40 01 00 CA     


设备2端口1，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 01 40 01 FF CA      
设备2端口2，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 02 40 01 FF CA    
设备2端口3，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 03 40 01 FF CA    
设备2端口4，设置上电状态为上次关闭时状态：    CA 10 02 04 40 01 FF CA    

设备3端口1，设置上电状态开启：                CA 10 03 01 40 01 01 CA            
设备3端口2，设置上电状态开启：                CA 10 03 02 40 01 01 CA 
设备3端口3，设置上电状态开启：                CA 10 03 03 40 01 01 CA   
设备3端口4，设置上电状态开启：                CA 10 03 04 40 01 01 CA     



























2、 调光端口开启状态设置指令

指令格式（十六进制）：

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节

	CA
	10
	01-3F
	01-04
	60
	01
	D1
	CA



注：
1、 帧头，指令号，数据长度和帧尾皆为固定值；
2、 设备ID：模块的地址ID号，由模块上的拨码开关决定；
3、 设备端口：就是设备的输出调光端口；
4、 指令数据：为指定端口在开启时的状态设置数据，共1个字节（D1），具体定义如下表：

	上电状态设置指令
			D1

	调光端口开启时的亮度值1%-100%
	01-64

	调光端口开启时的亮度值为上次关闭时状态
	00





反馈信息格式（十六进制）：

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	0字节
	1字节

	设备ID
	11
	01-3F
	01-04 
	60
	00
	
	校验



















例子：

设备1端口1，设置开启状态为亮度100%：           CA 10 01 01 60 01 64 CA    
反馈：                                           01 11 01 01 60 00 70
设备1端口2，设置开启状态为亮度50%：            CA 10 01 02 60 01 32 CA 
反馈：                                           01 11 01 02 60 00 73
设备1端口3，设置开启状态为亮度10%：            CA 10 01 03 60 01 0A CA     
反馈：                                           01 11 01 03 60 00 72
设备1端口4，设置开启状态为上次关闭时状态：     CA 10 01 04 60 01 00 CA     
反馈：                                           01 11 01 04 60 00 75



设备2端口1，设置开启状态为亮度100%：           CA 10 02 01 60 01 64 CA    
反馈：                                           02 11 02 01 60 00 70
设备2端口2，设置开启状态为亮度50%：            CA 10 02 02 60 01 32 CA 
反馈：                                           02 11 02 02 60 00 73
设备2端口3，设置开启状态为亮度10%：            CA 10 02 03 60 01 0A CA     
反馈：                                           02 11 02 03 60 00 72
设备2端口4，设置开启状态为上次关闭时状态：     CA 10 02 04 60 01 00 CA 
反馈：                                           02 11 02 04 60 00 75























3、 调光端口执行指令

指令格式（十六进制）：

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	4字节
	1字节

	CA
	10
	01-3F
	01-0F/FA
	00
	04
	D1  D2  D3  D4
	CA



注：
1、 帧头，指令号，数据长度和帧尾皆为固定值；
2、 设备ID：模块的地址ID号，由模块上的拨码开关决定；
3、 设备端口：就是设备的输出开关端口1-16(01-0F),当为250（FA）时，表示所有端口；
4、指令数据：
a) 当设备端口为1-16时，指令数据为指定端口的执行数据，共四个字节（D1-D4），具体定义如下表：
	执行指令
	D1
	D2
	D3
	D4

	绝对亮度调节
	目标亮度值
0-100（百分比）
	渐变时间
0-245（秒）
	00
	16

	相对亮度加
	增加亮度值
1-100（百分比）
	同上
	00
	19

	相对亮度减
	减去亮度值
1-100（百分比）
	同上
	00
	20

	开启
	01
	同上
	00
	01

	关闭
	02
	同上
	00
	01

	开关
	00
	同上
	00
	01



b) 当设备端口为250（FA）时，指令数据为1-16端口的执行数据，共四个字节（D1-D4），具体定义如下表：
	指令数据
	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
		Bit0

	D1
端口1-8
执行数据
	端口8
0为关闭
1为开启
	端口7
0为关闭
1为开启
	端口6 
0为关闭
1为开启
	端口5 
0为关闭
1为开启
	端口4
0为关闭
1为开启
	端口3
0为关闭
1为开启
	端口2
0为关闭
1为开启
	端口1
0为关闭
1为开启

	D2
端口9-16
执行数据
	端口16
0为关闭
1为开启
	端口15
0为关闭
1为开启
	端口14
0为关闭
1为开启
	端口13
0为关闭
1为开启
	端口12
0为关闭
1为开启
	端口11
0为关闭
1为开启
	端口10
0为关闭
1为开启
	端口9
0为关闭
1为开启

	D3
端口1-8
执行数据
失效标识
	端口8
0为失效
1为执行
	端口7
0为失效
1为执行
	端口6
0为失效
1为执行
	端口5
0为失效
1为执行
	端口4
0为失效
1为执行
	端口3
0为失效
1为执行
	端口2
0为失效
1为执行
	端口1
0为失效
1为执行

	D4
端口9-16
执行数据
失效标识
	端口16
0为失效
1为执行
	端口15
0为失效
1为执行
	端口14
0为失效
1为执行
	端口13
0为失效
1为执行
	端口12
0为失效
1为执行
	端口11
0为失效
1为执行
	端口10
0为失效
1为执行
	端口9
0为失效
1为执行



反馈信息格式（十六进制）：
CA  91  FF  A7


例子：

设备1的端口1在1秒内开启:                 CA 10 01 01 00 04 01 01 00 01 CA     
设备1的端口1立即关闭:                     CA 10 01 01 00 04 02 00 00 01 CA
设备1的端口1状态2秒内取反:               CA 10 01 01 00 04 00 02 00 01 CA

设备1的端口2在4秒内达到亮度50%:         CA 10 01 02 00 04 32 04 00 10 CA     
设备1的端口3立即达到亮度100%:            CA 10 01 02 00 04 64 00 00 10 CA
设备1的端口4在1秒内达到亮度0%:          CA 10 01 02 00 04 00 01 00 10 CA

设备2的端口1在1秒内增加亮度10%:         CA 10 02 01 00 04 0A 01 00 13 CA     
设备2的端口1在立即增加亮度20%:           CA 10 02 01 00 04 14 00 00 13 CA

设备2的端口2在1秒内减少亮度10%:         CA 10 02 02 00 04 0A 01 00 14 CA     
设备2的端口2在立即减少亮度20%:           CA 10 02 02 00 04 14 00 00 1 CA

2的端口2状态取反:                     CA 10 02 02 00 04 00 00 00 01 CA


设备1的1-16端口开启:                      CA 10 01 FA 00 04 FF FF FF FF CA     
设备1的1-16端口关闭:                      CA 10 01 FA 00 04 00 00 FF FF CA
设备1的1-4端口开启，其他端口不变:         CA 10 01 FA 00 04 0F 00 0F 00 CA
设备1的1-4端口关闭，其他端口不变:         CA 10 01 FA 00 04 00 00 0F 00 CA
设备1的奇数端口开启，奇数端口关闭:         CA 10 01 FA 00 04 55 55 FF FF CA






	





四、调光端口状态查询指令

查询指令格式（十六进制）：

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	0字节
	1字节

	CA
	90
	01-3F
	01-0F / FA
	00
	00
	
	CA



反馈信息格式（十六进制）：

	帧头
	设备ID
	设备端口
	指令号
	数据长度
	指令数据
	帧尾

	2字节
	1字节
	1字节
	1字节
	1字节
	4字节
	1字节

	设备ID
	91
	01-3F
	01-0F / FA
	00
	01
	D1 D2 D3 D4
	校验



注：
4、 帧头，指令号，数据长度和帧尾皆为固定值；
5、 设备ID：模块的地址ID号，由模块上的拨码开关决定；
6、 设备端口：就是设备的输出开关端口1-16(01-0F)或所有端口250（FA）；
6、 指令数据：
a、 当为设备端口为指定端口1-16(01-0F)时，其状态数据（D1 D2 D3 D4）具体定义如下表：

	反馈数据
	D1
	D2
	D3
	D4

	亮度1%-100%
	01-100
	00
	00
	16

	关闭
	00
	00
	00
	16



b、 为设备端口为指定端口1-16(01-0F)时，其状态数据（D1 D2 D3 D4）具体定义如下表：

	状态数据
	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
		Bit0

	D1
端口1-8
状态数据
	端口8
0为关闭
1为开启
	端口7
0为关闭
1为开启
	端口6 
0为关闭
1为开启
	端口5 
0为关闭
1为开启
	端口4
0为关闭
1为开启
	端口3
0为关闭
1为开启
	端口2
0为关闭
1为开启
	端口1
0为关闭
1为开启

	D2
端口9-16
状态数据
	端口16
0为关闭
1为开启
	端口15
0为关闭
1为开启
	端口14
0为关闭
1为开启
	端口13
0为关闭
1为开启
	端口12
0为关闭
1为开启
	端口11
0为关闭
1为开启
	端口10
0为关闭
1为开启
	端口9
0为关闭
1为开启

	D3
	固定值00

	D4 
	固定值00







例子：

查询设备1的端口1状态：                   CA 90 01 01 00 00 CA     
反馈信息，设备1的端口1状态为亮度50%：   01 91 01 01 00 01 32 00 00 10 B3
反馈信息，设备1的端口1状态为关闭：       01 91 01 01 00 01 00 00 00 10 81

查询设备2的端口2状态：                   CA 90 01 02 00 00 CA     
反馈信息，设备2的端口2状态为亮度100%：  02 91 02 02 00 01 64 00 00 10 E6
反馈信息，设备2的端口2状态为亮度10%：   02 91 02 02 00 01 0A 00 00 10 88



查询设备1的1-16端口状态：               CA 90 01 FA 00 00 CA     
反馈信息，设备1的端口1-4状态为开启：       
01 91 01 FA 00 01 0F 00 00 00 65
反馈信息，设备1的端口1-4状态为关闭：       
01 91 01 FA 00 01 00 00 00 00 6A
反馈信息，设备1的端口1状态为开启，其他为关闭：       
01 91 01 FA 00 01 01 00 00 00 6B
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